**招采公告-站台广告灯箱底框维修项目-附件：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **站台广告灯箱底框维修** |
| 采购内容/要求 | 1、站台灯箱底框维修要求如下：  1）更换锈蚀广告灯箱底框包边，材质采用304不锈钢折制，尺寸为1280mm\*90mm\*1mm，拼口以45度角相接；  2）更换锈蚀广告灯箱底框内框架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊），尺寸为1280mm\*45mm\*10mm，方管厚度2mm；  3）包边、框架的廓形、具体尺寸以施工单位现场实际踏勘测量为准；  4）更换后灯箱底框与钢化玻璃处进行防水处理，底框表面喷涂防腐漆，确保灯箱不漏雨，并保证维修后与原灯箱颜色一致。  2、需维修的站台灯箱底框位置、数量详见下面统计表。 |
| 特殊要求 | 焊工需持有焊工证 |

**站台灯箱底框维修统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **线别** | **站名** | **上/下行** | **故障描述** | **单位** | **损坏数量** |
| 1 | 1号线 | 艺术中心 | 上、下行 | 底框锈蚀、腐烂 | 处 | 6 |
| 2 | 东北大学 | 上行 | 处 | 2 |
| 3 | 城建学院 | 上、下行 | 处 | 2 |
| 4 | 沈阳南站 | 上行 | 处 | 1 |
| 5 | 国际学校 | 上行 | 处 | 1 |