|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **喷漆设备维修** |
| **需求内容：** | 需求内容：  因恶劣天气暴雨影响，喷漆库顶棚局部漏水、通风道、回风道遭受水淹和水浸。导致设备部分零部件锈蚀严重无法使用。具体内容如下：  1、1台控制柜维修，其中锈蚀器件和损坏件更换，其余检测测试恢复功能；  2、通风及回风管道维修，其中锈蚀器件和损坏件更换，其余检测测试恢复功能；  3、三坐标控制箱维修，其中锈蚀器件和损坏件更换，其余检测测试恢复功能；  4、整机状态检查和功能调试。 |
| **特殊要求：** | 1. 特殊要求：涉及焊接和探伤时，需要机械结构件探伤资质和电焊气焊特种作业。 2. 资质要求：具有相应设备维修案例或经验； 3. 人员要求：机械及电气维修技术人员 4. 维修时间：20天；   5、售后服务：1年，电话沟通后24小时到现场； |